 **8 (981) 879 75 07  
сайт: baltagrosnabspb.ru   
email: baltagrosnabspb@mail.ru  
факс: (812) 324-90-05   
8-800-2222-195 (звонок бесплатный)**

**Смеситель кормораздатчик Trioliet Solomix 2 тип 12VL**

******Смеситель предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных (в зависимости от применяемого в хозяйстве рациона) компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки), с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. Двухшнековый смеситель с передней выгрузкой SOLOMIX 12VL позволяет производить раздачу корма на кормовые столы благодаря оснащению смесителя обрезиненным выгрузным транспортером. Смеситель применяется в животноводческих помещениях с шириной кормового прохода не менее 2250 мм, шириной дверного проема не менее 2500 мм, а также на откормочных площадках вне помещений. Зоны применения: зоны ведения животноводства, кроме горных областей.

**Стандартное оборудование:**

* Пневматическая тормозная система
* Электронное взвешивающее устройство EZ 2810V
* Комплект световой сигнализации

**Дополнительное оборудование**   
(поставляется по дополнительному заказу)

* Электрическое управление
* Гидравлическая опорная стойка
* Понижающий редуктор
* Гидравлическое управление контрножами
* Электронное взвешивающее устройство EZ 3610V
* Программа контроля процесса кормления TFM Tracker

**Принцип работы смесителя - кормораздатчика**

Для загрузки различных компонентов грубых кормов применяется фронтальный погрузчик или ковш. Загружаемая сверху масса втягивается перемешивающим шнеком (шнеками) и измельчается с помощью установленных на шнеке (шнеках) ножей. Фуражная масса перемещается от центра в верхней части шнека (шнеков) по коническим стенам (смесительной камеры) вниз (рис.3), посредством чего она передвигается радиально (лучеобразно) на небольшое расстояние. Коэффициент наполнения до 90 % гарантирует наиболее эффективное перемешивание. Для ускорения процесса измельчения и предотвращения наматывания (сухой) травяной силосной массы на перемешивающий шнек в смесительную камеру могут вводиться контрножи. Гидроцилиндры, входящие в стандартную комплектацию и приводимые в действие посредством управления из трактора, обеспечивают открывание дозирующих клапанов, расположенных в зависимости от типа машины с правой, левой или передней стороны. Привод транспортера от гидромотора, управление механическое дистанционное. Выгрузка готового корма осуществляется через боковой (боковые) дозирующие клапана смесительной камеры или через передний выгрузной клапан на транспортер. Переднее расположение поперечного транспортера облегчает контроль водителя за процессом раздачи корма, но при выгрузке на кормовой стол часть корма может попадать под колеса.




Рис.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Смеситель кормораздатчик Trioliet Solomix 2 тип 12VL** | |
| Тип смесителя | полуприцепной |
| Присоединительные размеры ВОМ | ГОСТ 21909, ГОСТ 13758 |
| Объем смесительной камеры, м3 | 12\* |
| Число оборотов вала отбора мощности, об. /мин. | 540 |
| Максимальное заполнение смесителя, % | 90 |
| Максимальная загрузка смесителя, кг | 4500\* |
| Сторона разгрузки | Правая / левая |
| Количество осей, шт. | 1 |
| Количество шин, шт. | 2 |
| Размер шин | 315/80 R22,5 18PR\*\* |
| Давление в шинах, бар | 6,0 |
| Высота выгрузки, м | 0,5 |
| Ширина поперечного транспортера, см | 75 |
| Высота, м | 2,65\* |
| Ширина, м | 2,19\* |
| Длина, м, включая дышло | 5,69\* |
| Расстояние между внешними сторонами колес, м | 2,01\* |
| Масса, кг | 4100\* |
| Максимальный общий вес, кг | 8600\* |
| Количество шнеков, шт. | 2 |
| Количество ножей на шнеке | 4 |
| Число витков на шнеке | 2 1/4 |
| Максимальное количество контрножей | 2 |
| Потребная мощность ВОМ, л.с./кВт | 65/48 |
| Управление | Механическое дистанционное |
| Дышло | нерегулируемое |
| Нагрузка на дышло, кг, не более | 1000 |
| Производительность гидронасоса трактора, л./мин. | 20 при давлении 170 бар |
| Тип гидравлической системы трактора | одинарного или двойного действия |
| Максимальное давление в гидросистеме, бар | 180 |
| Рабочий угол карданного вала | стандартный |
| Тормозная система | пневматическая + стояночный тормоз |
| Максимальная скорость движения, км/час | 25 |
| Максимальная скорость движения смесителя, км/час | 6 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 2,7 |

Примечания:

\* - в зависимости от исполнения и конкретного заказа значение может меняться.

\*\* -возможна установка восстановленных колес